**Материально-техническая база**

 Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский сад № 14» занимает 2-х этажное здание общей площадью 877,1м2. Занимаемая площадь территории 671,2 м2. Здание построено по проекту, рассчитанному на 5 групп. Технический паспорт составлен по состоянию на 12.01.2016 года.

 Имущество закреплено на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации земельного участка номер регистрации № 38-38\005-38\005\007\2016-1682\1 от 21.04.2016 г., свидетельство о государственной регистрации права на основное здание номер регистрации № 38-38\005-38\005\007\2016-1681\1от 21.04.2016 г.). Учреждение поставлено на учёт в налоговом органе по месту нахождения с присвоением ОГРН – 1113814002741, ИНН/КПП 3814017440/ 381401001.

В течение 2014 - 2015 г. осуществлялся капитальный ремонт. Выполнены мероприятия по внутренней отделке всех помещений, по вентиляции, водоснабжению, канализации, электроосвещению, пожарно-охранной сигнализации. Построены на территории новые теневые навесы, установлены новые малые формы. Приобретены новые комплекты мебели, посуды, оборудования, твёрдого и мягкого инвентаря.

 Для наружной отделки применялась конструкция навесной фасадной системы ВФ МП 1005 с воздушным зазором в 50 мм по утеплителю из минераловых плит П-75 толщиной 100мм, закрытому негорючей ветрогидрозащитной мембраной Фибраизол – НГ.

 Наружные двери – установлены из алюминиевого профиля «КраМЗ», окна выполнены из пятикамерного ПВЧ-профиля Grain Lider.

 Полы - в игровых комнатах, в спальных комнатах, в приемных покрыты линолеумом; в игровых первого этажа полы оборудованы электроподогревом; в музыкальном - линолеум; на пищеблоке, в стиральной, гладильной, в туалетных комнатах, полы покрыты керамической плиткой; в тамбурах- керамической плиткой; в тепловом узле - пол бетонный.

 Кровля **–** из металлического профилированного листа марки НС-44 с организацией водостока и устройством ограждения кровли.

 Монтаж системы водоснабжения выполнен из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15-25 мм.

 Монтаж внутренних сетей канализации производился из полипропиленовых труб диаметром 50-100 мм.

 Здание детского сада размещается в отдельно стоящем двухэтажном каменном здании (имеются подвальное нежилое помещение, 6 входов), общей площадью застройки –877,1 кв.м. Размещено на внутриквартальной территории жилых домов. Пешеходная доступность около 5 м.

От границы участка дошкольной организации до проезда – 5- 10 м.

 В целях сохранения воздушно-теплового режима входы в здания оборудованы тамбурами, групповые ячейки младшего возраста имеют самостоятельный выход на игровую площадку и прогулочные веранды, которые пристроены к зданию дошкольной образовательной организации площадью – 66,1 кв.м используются как веранды для организации прогулок и сна, пристроенные веранды не затеняют помещение групповых ячеек и не снижают естественное освещение

Имеется счётчик учёта потребления воды, ведётся контроль за потреблением электроэнергии.

**Характеристика территории ДОО**

 Территория МБДОУ «Детский сад № 14» благоустроена, озеленена, проезды, дорожки имеют асфальтобетонное покрытие, имеется уличное освещение, по периметру металлическое ограждение высотой 1,7 м. Детский сад имеет 1 самостоятельный вход и 2 выезда (оборудованные распашными воротами и калиткой), удалён от магистральных улиц, коммунальных предприятий. Подъездные пути к зданию имеют асфальтированное покрытие.

 Территория детского сада (площадью-671,2 кв.м) включает в себя 5 игровых площадок – общей площадью-198 м2 индивидуальные для каждой группы: 1 младшей и 2 младшей группы площадки площадью- 72,0 м2, средней, старшей, подготовительной группы площадки площадью- 126,0 м2; физкультурную площадку площадью – 240,0 м2, поверхность площадок без выбоин и ям, покрытие травяное с утрамбованным грунтом.

 На каждой игровой площадке установлены теневые навесы – по 28,5 кв. м. каждая (из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка то есть, что соответствует требованиям п.3.9. СанПин 2.4.1.3049-13), согласно рекомендации п.3.10. СанПин 2.4.1.3049-13. Теневые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15 см от земли, ограждены с трех сторон, высота ограждения 1,5 м, песочницы, малые формы (паровозики – 2 шт, качели - 4 шт), оборудование окрашено, поверхности ровные, гладкие, без острых выступов и шероховатостей, сертификаты на игровое оборудование представлены.

 На каждом участке и у центрального входа в детский сад, на газонах детского сада разбиты цветники, клумбы, рабатки, которые всё лето радуют глаз детей и взрослых ярким разнообразным цветением, вызывают желание трудиться, знакомиться с названиями растений. На газонах в большом количестве имеются лекарственные растения: подорожник, одуванчик, календула. Старшие дошкольники имеют возможность так ухаживать за ними и пополняют знания о пользе данных растений для человека.

 Имеется хозяйственная зона расположенная со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд, на которой располагается асфальтируемый участок, размеры площадки превышают площадь основание контейнеров, для размещения контейнеров для мусора (2 шт.) с крышками, на расстоянии 15 см от здания, что соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. Вывоз твёрдых бытовых отходов производится согласно договору на оказание услуг по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов № 187 от 14.01.2016 г. ООО «Коммунальный транспорт». На территории хозяйственной зоны размещаются складские помещения, овощехранилище.

 Не смотря на имеющиеся оборудования на территории ДОО необходимо пополнить спортивную площадку оборудованием для игр в бадминтон, баскетбол, городки, лестницы для лазания, бумы для ходьбы, пеньки для спрыгивания.